MODEL : SSH-165 W (산업용 수냉식 스텐레스 하우징)

1. 개 요

SSH-165 W는 고열이 발생되는 보일러, 버너, 용광로, 용해로, 주조공장, 비철공장 등 복사열이 강한 지역에서 사용하는 산업용 수냉식 하우징입니다.

2. 기 능 및 구 성

제철소, 용광로, 용해로, 주조, 비철 공장에 적합한 하우징

생산 시 수심 500m에 해당하는 격벽 고 내압 시험 후 출고

특수설계한 냉각수 회류 구조로 하우징 전체 고른 냉각효과

냉각수 유입/퇴수용 노즐을 후면으로 배치하여 편리한 시공

절연구조로 써지, 낙뢰 등으로 인한 대지전압 유입방지 기능

3. 제 원

Material : STS-304 / STS-316L (Option)

Diameter : 165Φ / 2.0t

Window : UV Coating Toughened Glass / 10t

Termination : MS Connector 7 Pin (Other Options)

Water Pressure : Max 50at ≒ 50Kgf/cm² ≒ 700psi

Water Inlet : Water Cock: 1/2” Type (Other Options)

Weight : About 11Kg

Operating Temp. : -40 ~ +250℃ / Skin Temp, Heater = Option

Dimension : 187(W) x 192(H) x 503(D)