MODEL : SSH-140 AW (산업용 공/수냉식 스텐레스 하우징)

1. 개 요

SSH-140 AW는 고열이 발생하는 현장의 CCTV에 공기주입으로 전면 유리창의 청소와 물을 이용하여 냉각을 위한 목적으로 사용하는 산업용 공/수냉식 하우징입니다.

2. 기 능 및 구 성

특수설계한 냉각수 회류 구조로 하우징 전체 고른 냉각효과

36개의 미세한 공기 노즐을 통해 완벽한 유리창 보호효과

공기, 냉각수 인입 노즐을 후면으로 배치하여 편리한 시공

카메라에 유해한 자외선(UV) 차단과 고강도 강화유리 적용

태양, 전등의 직사광선으로부터 보호하기 위한 선 실드

3. 제 원

Material : STS-304 / STS-316L (Option)

Diameter : 140Φ / 2.0t

Window : UV Coating Toughened Glass / 10t

Termination : MS Connector 7 Pin (Other Options)

A/W Pressure : Max 5at ≒ 5Kgf/cm² ≒ 70psi

A/W Inlet : Air Cock: 1/4”, Water Cock: 1/2” Type

Weight : About 7.6Kg

Operating Temp. : -40 ~ +250℃ / Skin Temp, Heater = Option

Dimension : 164(W) x 164(H) x 495(D)