MODEL : SSH-140 G (산업용 개스 주입형 스텐레스 하우징)

1. 개 요

SSH-140 G는 터널 등 고밀도 분진이나 화학개스가 농후한 지역, 원유나 휘발유 저장고 등 인화성/폭발성 물질이 있는 곳에서 사용하는 산업용 질소개스 주입형 하우징입니다.

2. 기 능 및 구 성

고밀도 미립자 분진이나 화학개스가 농후한 지역의 하우징

원유, 휘발유, 항공유 등 인화성/폭발성 개스 지역의 하우징

고압이나 진공도가 요구되는 실험실 챔버 내부 적용 하우징

불활성 질소(N2) 개스 주입으로 전기 스파크 등의 차단 기능

절연구조로 써지, 낙뢰 등으로 인한 대지전압 유입방지 기능

3. 제 원

Material : STS-304 / STS-316L (Option)

Diameter : 140Φ / 2.0t

Window : UV Coating Toughened Glass / 10t

Termination : MS Connector 7 Pin (Other Options)

N2 Pressure : Max 5at ≒ 5Kgf/cm² ≒ 70psi

N2 Gas Inlet : Tire Air Cock Type (Other Options)

Weight : About 6Kg

Operating Temp. : -40 ~ +55℃ / Skin Temp, Heater = Option

Dimension : 145(W) x 150(H) x 500(D)