MODEL : SSH-140 A (산업용 공냉식 스텐레스 하우징)

1. 개 요

SSH-140 A는 고열이 발생되는 보일러, 고밀도 분진지역, 다습한 공간 등에서 공기주입으로 항상 맑은 시야각을 확보하자 할 때 사용하는 산업용 공냉식 하우징입니다.

2. 기 능 및 구 성

분진이 많은 보일러, 버너나 고온 다습한 현장용의 하우징

카메라의 냉각기능과 함께 전면 AIR FUZZY 기능의 하우징

36개의 미세한 공기 노즐을 통해 완벽한 유리창 보호효과

카메라에 유해한 자외선(UV) 차단과 고강도 강화유리 적용

태양, 전등의 직사광선으로부터 보호하기 위한 선 실드

3. 제 원

Material : STS-304 / STS-316L (Option)

Diameter : 140Φ / 2.0t

Window : UV Coating Toughened Glass / 10t

Termination : MS Connector 7 Pin (Other Options)

Air Pressure : Max 5at ≒ 5Kgf/cm² ≒ 70psi

Air Inlet : Air Cock: 1/4” Type (Other Options)

Weight : About 6.8Kg

Operating Temp. : -40 ~ +105℃ / Skin Temp, Heater = Option

Dimension : 164(W) x 164(H) x 495(D)