MODEL : TPM-5000 VPD (T.P.C 고정형 및 회전형 수신 모듈)

1. 개 요

TPM-5000 VVP, VPD는 UTP 케이블 등 트위스트 페어 케이블을 이용한 CCTV 시스템 구축에 있어 고정형 카메라 수신(VVP) 또는 회전형 카메라 수신(VPD)을 위한 모듈입니다.

2. 기 능 및 구 성

케이블 접속 및 전원공급 서브 랙(TPS-5000R)의 수신모듈

고정형 카메라를 위한 2채널 단위의 수신모듈 (V+V+P)

회전형 카메라를 위한 1채널 단위의 수신모듈 (V+P+D)

쉽고 간단하게 탈착 및 교환이 가능하여 신속한 유지보수

카메라의 영상, 제어신호, 전원상태를 표시하는 LED 내장

3. 제 원

1) ELECTRICAL

a) VIDEO : Active Balun / 1 Ch

b) POWER : On-Off Switch

c) DATA : RS-485 Buffer

d) PROTECTION : Over Load & Short Current Protector

e) ADJUSTMENT : Video Rx Level & F.EQ Volume

f) INDICATE : V + P + D

2) RJ-45 PIN ARRAY

a) VIDEO : Pin 1,2 / 1 Ch

b) POWER : Pin 3,4 & 5,6 / 2 Pair

c) DATA Tx : Pin 7,8 / 1 Ch

3) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.1Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -20 ~ +60℃ / Rh 85%

c) DIMENSION : 44(W) x 44(H) x 101(D)