MODEL : ESB-220 (비상 호출기(호출 + 쌍방향 통화 + 경광등))

1. 개 요

ESB-200, 210, 220은 위급상황 시 버튼을 눌러 도움을 요청하면 관리센터에 해당 위치가 표시됨은 물론, 쌍방향 음성 통화를 통해 문제를 해결할 수 있도록 도와주는 비상호출기입니다.

2. 기 능 및 구 성

쌍방향 음성 통화 기능이 내장된 비상호출 스위치

UTP 케이블 1개만으로 최대 16채널까지 직렬접속 가능

호출 위치를 확인 시켜주는 경광등 및 경보음 기능 내장

정전 시라도 자체 발광 LED를 이용해 출구 유도기능 내장

최대 10,000개의 비상호출 스위치의 동시 운영 가능

3. 제 원

1) USE FOR : Emergency Call System

2) FUNCTION : Emergency Switch + Speaker & Mic

3) 1 LINE CAPACITY : Max 16 Set / 1 Line

4) LINE DISTANCE : Max 2Km

5) SWITCH TYPE : Push Button

6) CALL ADDRESS : No. 0000~9999

7) COMMUNICATION : EIA Standard RS-422 (4 Wire)

8) COMBINATION Rx. : ARU-200 (Alarm Receiver Unit)

9) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃