MODEL : EAV 3.0 (비상경보 시스템 운영 소프트 웨어)

1. 개 요

EAV 1.0, 3.0은 비상경보 시스템을 운영할 때 호출기와 경보기의 위치를 평면도 MAP에 표시하고 경보 발생 시 경보시각, 발생장소 등을 표시하여 주는 비상경보 시스템 전용 소프트 웨어입니다.

2. 기 능 및 구 성

경보 발생 위치를 3 STEP의 POP-UP 화면으로 표시

최소 1,000개 이상 비상통신 호출기(외부경보접점 포함) 표시

경보, 조치내역(년/월/일/시/분/초) 기록 및 통화음성 기록 저장

CCTV 시스템 연동 시 비상 호출기 인근의 카메라 영상 팝업 기능

WINDOW XP 및 WIN 7 의 최신 운영체계와 완벽한 호환

3. 제 원

1) MAP OPERATION

a) GUI : Image(BMB, JPG)

b) GUI Capa. : 100 Page

c) INDICATION : Call S/W, Camera, Sensor

d) POINT Capa. : 1,000 Points

e) LANGUAGE : Korean (Option : English)

2) PC Spec.

a) CPU : 3.0GHz Above

b) RAM : 2GB Above

c) HDD : SATA 500GB Above

d) GRAPHIC : Video Memory 256MB Above

e) O/S : Windows Xp, Win 7

f) A/V : 1 Port Above

3) EXCLUSIVE : MODEL MPC-300