MODEL : BNC Jumper Cable

1. 개 요

CCTV 영상 접속용 BNC 점퍼 케이블은 CCTV카메라, 영상 분배기, DVR, 매트릭스 등 CCTV관련 각종 장치류에 사용되는 영상 신호 연결용 케이블입니다. 케이블과 커넥터는 75ohm특성 임피던스로써 단자 연결 시 낮은 리턴 로스와 높은 신호 대역폭을 갖게 되며 저 손실 폴리에틸렌 절연체를 사용하여 신호감쇄를 줄이고 쉴드 처리에 의해 외부로부터 EMI등 각종 노이즈성 신호 유입을 방지해 중심 신호선의 성능을 안정적으로 보호해 줍니다.

2. 기 능 및 구 성

길이 : 50cm, 100cm, 200cm, 300cm, 400cm, 500cm, 600cm, 1000cm

색상 : 적색, 녹색, 청색, 황색, 흑색

3. 제 원

1) CONNECTOR

a) TYPE : BNC – 75ohm

b) KINS : RG-59

c) FINISH : PVC Jacket Cover

2) CABLE

a) RG-59 : ECX 1.5C-2V (RG-174)

b) LENGTH : L ± 2.5cm

c) MESH SHIELD : Copper 63 Line

d) FLEXIBLE CORE : Copper 7 Line

e) JACKET : PVC

f) INSULATION : PE

3) PHYSICAL FEATURE

a) SERVICE TEMPERATURE : -20℃~85℃

b) TENSILE STRENGTH : 3kg / Assembly