MODEL : TPT-3000 VPD (T.P.C 중거리용 단채널 송신기)

1. 개 요

TPT/R-3000 VPD는 영상 및 제어신호와 카메라의 전원공급을 최대 1Km(흑백 1.2Km)까지 4 페어 트위스트 페어 케이블만으로 전송이 가능하도록 제작된 송/수신기입니다.

2. 기 능 및 구 성

대표적인 4 페어 UTP 케이블 1개만으로 CCTV 배선 완료

영상(V)+전원(P)+제어(D) 배선을 필요로 하는 카메라 용도

중거리 전송에도 카메라 전원공급(DC12V/500mA)이 가능

1.2Km의 거리에도 영상 및 제어신호의 전송 특성이 우수

써지 및 대지전압과 노이즈로부터 충분히 방호되는 안전성

3. 제 원

1) VIDEO I/O

a) FORMAT : NTSC, PAL, SECAM Free

b) I/O : 75ohm Input

2) POWER I/O

a) INPUT : RJ-45 to TPR-3000 VPD

b) OUTPUT : DC12V / Max 500mA

3) DATA I/O

a) FORMAT : RS-422 or 485

b) SPEED : 0~9,600BPS

4) PHYSICAL

a) WIRING : Direct Connection / RJ-45 Pin No.1 to No.8

b) OPERATION TEMPERATURE : -10 ~ +55℃ / Rh 85%

c) WEIGHT : 0.09Kg

d) MATERIAL : Aluminum Case

e) DIMENSION : 80(W) x 44(H) x 30(D)

5) OPTION MODEL : Multi-media Transceiver : TPT/R-3000 VAD