MODEL : TPT-6000 VPD (T.P.C 장거리용 단채널 송신기)

1. 개 요

TPT/R-6000 VPD는 영상 및 제어신호와 카메라의 전원공급을 최대 1.8Km(흑백 2.4Km)까지 4 페어 트위스트 페어 케이블만으로 송수신이 가능하도록 제작된 송/수신기입니다.

2. 기 능 및 구 성

세계 최초의 최장거리 평형(Balanced) 영상신호 송/수신기

대표적인 4 페어 UTP 케이블 1개만으로 CCTV 배선 완료

장거리 전송에도 카메라 전원공급(DC12V/500mA)이 가능

1.8Km의 거리에도 영상 및 제어신호의 전송 특성이 우수

써지 및 대지전압의 노이즈로부터 충분히 방호되는 안전성

3. 제 원

1) VIDEO I/O

a) FORMAT : NTSC, PAL, SECAM Free

b) Iso. /CMRR : DC 1,000V

c) I/O : 75ohm Intput

2) POWER I/O

a) INPUT : RJ-45 to TPR-6000 VPD

b) OUTPUT : DC12V / Max 500mA

3) DATA I/O

a) FORMAT : RS-422 or 485 / Txd Only

b) SPEED : 0~9,600 BPS

4) PHYSICAL

a) WIRING : Direct Connection / RJ-45 Pin No.1 to No.8

b) OPERATION TEMPERATURE : -20 ~ +85℃ / Rh 85%

c) WEIGHT : About 0.1Kg

d) MATERIAL : Aluminum Case

e) DIMENSION : 80(W) x 44(H) x 30(D)