MODEL : SCB-100 (고정 카메라용 천장형 브래킷)

1. 개 요

SCB-100은 지하 주차장의 천장이나 복도, 건물의 처마 밑 등에 CCTV 카메라를 취부할 목적으로 사용하는 길이 조정이 가능한 미려한 알루미늄 재질의 천장형 브래킷입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 경량형 소재인 알루미늄 환봉과 다이캐스팅 공법으로 제작

2) 2단 봉 구조로 750mm ~ 1,300mm까지 길이 조절 기능

3) 분실 또는 도난 방지를 위해 조립 시 육각 볼트를 채용

4) 부식방지와 미려한 외관을 위해 분체(POWDER)도장 처리

5) 카메라의 각도조절이 용이하도록 원-터치 조절 방식

3. 제 원

MATERIAL : Aluminium

FINISH : Powder Coating

COLOR : Ivory (Or White Gray)

PIPE DIAMETER : 45Φ

LOAD WEIGHT : About 10Kg

OWN WEIGHT : 0.8Kg

HEAD ANGLE : 360°

HOUSING ATTACH : 1/4" Bolt / One-touch Locker

FIXED SCREW : Hexa Wrench Screw(Anti-theft)

ANCHOR HOLE : 7Φ x 4

CABLE HOLE : 15Φ

DIMENSION(L) : 750mm ~ 1,300mm(L)