MODEL : MPU-1000 (멀티 프로세서 유니트)

1. 개 요

MPU-1000은 CCTV 시스템에 있어 시스템 통합이나 매트릭스 운용, 알람시스템 구축, A/C 등 대형시스템에서 방범 및 출입통제 시스템과의 연계를 위해 사용되는 중앙 주장치 시스템입니다.

2. 기 능 및 구 성

산업용 시스템 통합용 중앙처리 장치

대용량 매트릭스, 알람시스템, ACCESS CONTROL등과 호환

다양한 프로토콜에도 시스템 연동이 가능하도록 변환 출력 기능

16 BIT MICRO PROCESS 채용으로 데이터 고속 처리 능력

데이터 분배 및 IP 설정용 기능

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC220, 230V / 50~60Hz

b) CONSUME : Max 45W

2) DATA INTERFACE

a) PORT : RS-422 or RS-485 EIA

b) SPEED : 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600

c) CPU : AT 16 Bit

3) DATA ISOLATION

a) DEVICE TYPE : Opto-Coupler

b) I-VOLTAGE : AC1,000V

c) CROSS TALK : -70dB Above

d) S/N RATE : -60dB Above

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 2.8Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)